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7. Descripcién ylo alcance de especificaciones técnicas y/o términos de
referencia:
7.1 Caracteristicas minimas requeridas

7.1.1 Caracteristicas del GPS

1._| DATOS GENERALES
101 | Fabricante indicar
1,02 | pais de fabricacién indicar
1,03 | Modelo / Referencia Indicar
1,04 | Tipo de equipo Indicar
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2] DESCRIPCION VALOR REGUERIDO
105 | Sistema operativo ‘Android 12 0 superior
106 | Procesador Octa-core 220 GHz
107 | Memoria RAM / ROM 68/ 128 GB o superior
108 [ pantalla 5" visile a a oz solar (2600 mis]
105 | Resolucién 1920 x 1200 pixles o mejor
2. | RECEPTORGNSS
2,01 | Constelaciones compatibles Min: GPS y/0 GLONASS
2.02 | Canales Ghss 1400
2.03 | Precision auténoma <1m RS
2.04 | Precision RTK <2cm HRMS
2,05 | Antena GNSS integrada helicoidal multibanda
3. | COMUNICACIONES Y
ALMACENAMIENTO
301 | Conectiidad Wi 2.4/5 G, Bluetooth 5.1, 46
LTE Dual SM
302 | Puertos USB Tipo C OTG, ranura microsd
hasta 256 GB
303 | Capacioad oe amacenamiento | 225668
externo
4| ENERGIAY RESISTENCIA
401 | Bateria Minimo 5000 mah Lion, > 8 horas.
de operacion
402 | Grado de protecan 1P67 o superior
403 | Resistenciaa caidas. 12 m sobre concreto
404 | Temperatura de operacion Entre 20°Ca 760°C
5._| CARACTERISTICAS ADICIONALES.
501 | Camaras. Posterior 16 MP/ Frontal BMP o
mejor
502 | Accesorios ncluidos. Protector de pantalla
Tapa dura
Lapiz tactl
Cable USBtipo C
Antena
Cargador
503 | peso indicar
504 | Garantia Minimo 12 meses.
505 | Compatibilidad GIS ATCGIS Proy/o ArcGis





image3.png
W DESCRICION VALOR REQUERIDO. VALOR GARANTIZADG
.00 | CARACTERISTICAS TECNICAS.

01| Fcance 7D oo
07| Sumenis saTeris TBc+ 20 ge zo0m
70| Dimensiones

1104 | Aoruoba do s

705 Aorusba do Povo.

.06 Rueca do enoaue Ganal

T.07 | Recshrimients deiacneo

.06 Cores 6 cvero ipo Confor

105 Tapa do enies

10

Estuche poratl





image4.png
El postor debera adjuntar hoja técnica/catalogo/manual u otro que permita verificar
el cumplimiento de las especificaciones técnicas del GPS y binoculares.

La garantia debera incluir la reposicion de los bienes por fallas de fabricacin o
atribuibles al contratista en un plazo que fijara SEAL y contados a parti de la
‘comunicacion efectuada.

El Contratista debers de capacitar al personal de SEAL en el uso el equipo GPS y
Binoculares, este debe incluir como minimo en la creacién de formularios y su
‘almacenamiento en bases de datos.

Normas Técnicas Obligatorias:
NO CORRESPONDE.

Normas técnicas opcionales:
NO CORRESPONDE.
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75 Caradteristicas el proveedor
' Contar con experiencia venta de equipos y/o materiales eléctricos.
Persona juridica que cuente con las siguientes caracteristicas:

« Experiencia No aplica
« Habilitaciones, Estar inscito en el Registro Nacional de Proveedores y no

tener impedimento para contratar con el Estado, se debe acreditar con el
documento correspondiente.
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NOTA: La experiencia del postor y los perfiles definidos en el requerimiento del
area usuaria, no podrd ser acreditada mediante la presentacion de deciaraciones.
juradas.

76 Caradteristicas del personal requerido

La Contratista debera contar con el personal especializado necesario para
prestar una atencion eficiente, no pudiendo utilizar para ello a menores de
edad.

7.7 Infraestructura, equipo / herramientas
NO APLICA




