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Caracteristicas del proveedor
El postor debera cumplir las siguientes caracteristicas:

« Estar inscrito en el Registro Nacional de Proveedores.
« No tener impedimento para contratar con el Estado.

Persona Natural

Experiencia,

« Experiencia en suministro de terminaciones, empalmes en cables
subterraneos no menor a 33kV.

Se acreditara con copia simple de contratos u érdenes de servicios y su
respectiva conformidad por la prestacion efectuada; o comprobantes de pago
cuya cancelacion se acredite documental y fehacientemente, con Voucher de
Deposito correspondiente, reporte de estado de cuenta indicando el nimero de
operacién correspondiente, o cancelacion en el documento por el cliente.
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NOTA: La experiencia del postor y los perfiles definidos en el requerimiento del
érea usuaria, no podra ser acreditada mediante la presentacién de declaraciones
juradas.
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Persona Juridica
Experiencia,

« Experiencia en suministro de terminaciones, empalmes en cables
subterraneos no menor a 10kV.

Se acreditara con copia simple de contratos u érdenes de servicios y su
respectiva conformidad por la prestacion efectuada; o comprobantes de pago
cuya cancelacion se acredite documental y fehacientemente, con Voucher de
Deposito correspondiente, reporte de estado de cuenta indicando el nimero de
operacion correspondiente, o cancelacién en el documento por el cliente.

NOTA: La experiencia del postor y los perfiles definidos en el requerimiento del
drea usuaria, no podra ser acreditada mediante la presentacion de declaraciones
juradas.

Caracteristicas del personal requerido

No corresponde
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7.1 Caracteristicas minimas requeridas

Las caracteristicas técnicas minimas requeridas de las terminaciones son las
siguientes.
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