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75 Caracteristicas del proveedor

« Exporioncia do postor, So debora do acrediar un monto facturado
acumuiado equivalente a SI. 30,000.00 (veinta i con 00/100 soles), so
acrediara con copia simple de coniratos U Grdencs. de. servicos  Su
respociiva conformidad por a prestacion efectuada; o comprobanies de pago
cuya cancelacion se acredite documentaly fehacirtement, con Voucher do.
depsito correspondiente, reporte do estado de cuenta indicando o numero.
do operacian corespondient, o cancalacion en el documento por i cliente.
Blenes similares: En comercalzacion o venia de cable de acero de
cualquier tipo do esfuerzo y accesorios de acero de cable d guarda para
sistemas de distribucion primaria o transmision de energia eléctica

NOTA; La experiencia del postor y los perfies definidos en el requerimiento del
‘area usuaria, no pocra ser acreditada mediante Ia presentacion de declaraciones.
juradas.

76 Caracteristicas del personal requerido
No apica

77 Infraesinuctira._equipn  heranientas (OPCIONAL)
No apica
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CUADRO DE RESUMEN DE BIENES A ADQUIRIR

SUB
mem | 28 DESCRIPCION UNIDAD
1.1_| Cable de acero tipo EHS 50 mm? | _Metros
Grapa de suspension de acero
1.2 |forjado o hierro maleable para | Pieza
cable EHS de 50 mm?
Grapa de anclaje de acero
1.3 | forjado o hierro maleable para | Pieza
cable EHS de 50 mm*
Bayoneta para alineamiento de
1 perfil anguiar de A'G® de
14 | 64x64X6.35 mm y 15 m. de| 2@
altura.
Bayoneta para _retencion de
perfil angular de A'G° de
15 |64X64X635 mm y 15 m. de| oo

altura, con esparrago de 16 mm
© X 152 mm log., incluye
arandelas y tuercas.
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(") Debera especificar si cumple 0 1o (si 0 no) con los ensayos  las prusbas indicadas,
1o cusles serén cormoboradas con documenios almameanto e a fecepcién de oS ianes.
() Los prolocolos do los ensayos y prucbas sardn raalzados. on un laboratoro
independients o on ol laboratorio del fabricante, estas prusbas estan oroniadas &
‘garanzar Ia caldad dol materil

() El proveador debers presentar un juego ds certfcados ncluyendo 135 respaciias.
muestas realzadas y os fopertos do prusbas satslaciorias (o510 o6 reaizar por cada
carste).
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() GRC: Carga de rotura de cable de acero tipo EHS.

SUB ITEM " 1.3 - GRAPA DE ANCLAJE PARA CABLE TIPO EHS.
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