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"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres"
"Año de la Esperanza y el Fortalecimiento de la Democracia"

PROGRAMA DE DESARROLLO DE LA SANIDAD AGROPECUARIA – PRODESA CONTRATO DE PRÉSTAMO N° 5941/OC-PE
ESPECIFICACIONES TECNICAS
[bookmark: _Hlk230082156]“ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE EMBALAJE”

	UNIDAD EJECUTORA
	Agropecuaria – PRODESA: Mejoramiento del Servicio de Inocuidad Agroalimentaria del SENASA

	COMPONENTE
	Componente 4: Gestión del Proyecto: Administración, monitoreo, evaluación y auditoría

	PRODUCTO
	Gestión de Adquisiciones y Contrataciones ejecutada

	ACCION
	Plan de adquisiciones (pa) elaborado, actualizado y aprobado

	RESPONSABLE
	Econ. César Raúl Medianero Tantachuco
Jefe de PRODESA

	DIRECCION
	Ernestina Isabel Ramírez Portillo

	SOLICITANTE
	Coordinación de Adquisiciones y Contrataciones

	ÁREA USUARIA
	Unidad de Gestión del Programa



1. ANTECEDENTES
Mediante Resolución DE-137/24 el Banco Interamericano de Desarrollo – BID aprueba el Préstamo No 5941/OC-PE a la República del Perú para financiar parcialmente el proyecto de inversión con CUI No 2593747 “Mejoramiento del servicio de inocuidad agroalimentaria del SENASA”, tercera operación individual bajo la Línea de Crédito Condicional para Proyectos de Inversión – CCPLIP de Largo Plazo del Servicio Nacional de Sanidad Agraria – SENASA.
El 10 de junio del 2025 se suscribió con el Banco Interamericano de Desarrollo - BID el Contrato de Préstamo N° 5941/OC-PE para la ejecución del Proyecto “Mejoramiento del servicio de inocuidad agroalimentaria del SENASA” PE-L1280.

2. FINALIDAD PUBLICA
Adecuada prestación del servicio de vigilancia y control de la inocuidad agroalimentaria del SENASA con un ámbito de intervención a nivel nacional.

El proyecto de inversión tiene como objetivo contribuir a mejorar el porcentaje de alimentos agropecuarios que cumplen con los estándares de inocuidad establecidos en la normativa nacional del Perú. El logro de dicho objetivo contribuirá a cumplir con la atención de los diversos trámites y gestiones necesarios para los objetivos del Proyecto, garantizando una atención oportuna.

3. DENOMINACION DE LA CONTRATACIÓN
Adquisición de materiales de embalaje para el almacén del Prodesa.

4. OBJETIVO DE LA CONTRATACIÓN
Adquirir materiales de embalaje para el PRODESA, destinados a garantizar el adecuado almacenamiento, protección, acondicionamiento y transporte de los bienes adquiridos durante la ejecución del proyecto, asegurando su conservación e integridad durante el traslado hacia las diferentes sedes y lugares de destino.

5. CARACTERÍSTICAS Y CONDICIÓN DEL BIEN
CANTIDAD DE BIENES:
	Ítem
	Descripción
	CANTIDAD
	UNIDAD DE MEDIDA

	1
	CAJA GRANDE DE CARTÓN CORRUGADO
	120
	UNIDAD 

	2
	CAJA MEDIANA DECARTON CORRUGADO
	90
	UNIDAD

	[bookmark: _Hlk230082896]3
	FILM STRETCH
	78
	ROLLO

	4
	CINTA DE EMBALAJE
	144
	ROLLO

	5
	PLUMON INDELEBLE C/NEGRO
	48
	UNIDAD



a) Características caja grande de Cartón Corrugado
	ESPECIFICACIONES

	LARGO_EXT (L): 60.0 CM 
ANCHO_EXT (A): 50.0 CM 
ALTO_EXT (H): 60.0 CM 
GRAMAJE: 780 G/M2 
CAP. APILAMIENTO: 90 KG APROX. 
CARGA: 45 KG 
	Agarraderas
Agujeros de ventilación.
Color: Marrón.
Diseño: Autoarmable c/solapas.
Gramaje (g/m2): 780 g/m2.
Material: Cartón doble corrugado.

	



b) Características caja mediana de Cartón Corrugado
[image: ]

c) Características Film Stretch:
	ESPECIFICACIONES

	a) Elasticidad y memoria
b) Adherencia (Autoadherible)
c)  Protección
d) Transparencia o privacidad
e) Calibre/espesor: 12 a 30 micras (12u-30u) el más común es de 23 micras
f) Ancho de Rollo:	 18” (45 a 50 Cm) Es el ancho estándar
g) Elongación:	300% a 600% es la capacidad que tiene el plástico de estirase antes de 			romperse.
h) Presentación:	Con mandril/sin mandril, los rollos tradicionales llevan un tubo de cartón   			central.	
i) Longitud:	300 metros, es la cantidad de cada rollo.




d) Características de cinta de embalaje:
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e) Características plumón indeleble c/negro N° 23:
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El proveedor será responsable de garantizar la calidad de los bienes, debiendo reemplazarlos sin costo adicional en caso de no cumplir con lo ofertado y establecido en las especificaciones técnicas.

6. REQUISITOS DEL PROVEEDOR
· El proveedor deberá estar habilitado para contratar con el Estado peruano.
· Estar inscrito y habilitado en el Registro Nacional de Proveedores (RNP).
· Contar con RUC activo y habido

7. LUGAR Y PLAZO DE ENTREGA
a. LUGAR
Los bienes serán entregados en el Almacén Central del PRODESA (Av. La Molina 1915 – La Molina).
b. PLAZO DE ENTREGA
Hasta cinco (05) días calendario contabilizados desde el día siguiente de la notificación de la orden de compra.

8. CONFORMIDAD DEL BIEN
La conformidad será brindada por la Coordinación de Adquisiciones y Contrataciones.

9. FORMA DE PAGO
El pago por la adquisición será único, dentro de los diez (10) días calendario posteriores a la verificación de la entrega, previa conformidad del área usuaria y presentación del comprobante de pago correspondiente.

10. DISPONIBILIDAD DE REPUESTOS
El proveedor tiene que contar con repuestos, consumibles del equipo respaldo por la marca disponibles.

11. REPOSICIÓN DEL BIEN DEFECTUOSO
La reposición por defectos de fabricación, deberá efectuarse en un plazo no mayor a cinco (05) días calendarios, a partir del día siguiente de notificado el hecho.
12. PENALIDADES DE MORA
Aplican las penalidades por mora en la ejecución del servicio. En caso de retraso injustificado del Proveedor en la ejecución de las prestaciones objeto del contrato, la Entidad le aplica automáticamente una penalidad por mora por cada día de atraso. La penalidad se aplicará hasta por un monto máximo equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato vigente o, de ser el caso, del ítem que debió ejecutarse.

La penalidad se aplica, automáticamente y se calcula de acuerdo con la siguiente formula:

𝑃𝑒𝑛𝑎𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑖𝑎𝑟𝑖𝑎 =
0.10 × 𝑀𝑜𝑛𝑡𝑜 𝑣𝑖𝑔𝑒𝑛𝑡𝑒


𝐹 × 𝑃𝑙𝑎𝑧𝑜 𝑣𝑖𝑔𝑒𝑛𝑡𝑒 𝑒𝑛 𝑑í𝑎𝑠
Donde F tiene los siguientes valores:
Para plazos menores o iguales a sesenta (60) días, para bienes: F =0.40.
13. RESPONSABILIDAD DEL PROVEEDOR
El proveedor es el responsable por la calidad ofrecida y por los vicios ocultos de la contratación por un plazo de un (1) año, contado a partir de la conformidad otorgada por el PRODESA.



Esta es una copia auténtica imprimible de un documento electrónico archivado en el Servicio Nacional de Sanidad Agraria, aplicando lo dispuesto por el Art. 25 de D.S. 070-2013-PCM y la Tercera Disposición Complementaria Final del D.S. 026-2016-PCM. Su autenticidad e integridad pueden ser contrastadas a través de la siguiente dirección web:  https://mpv.senasa.gob.pe/ConsultaTuTramite/Register/Verifica e ingresando la siguiente clave: VK8HMYY
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TINTA: Permanente y resistente a agua y luz

MATERILA: Plástico con punta de fibra

ESPECIFICACIONES



TIPO: PLUMÓN INDELEBLE

COLOR: NEGRO

MODELO: N° 23

PUNTA: Fina o mediana según el modelo
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LARGO_EXT.(L): 45.00 CM Agarraderas

ANCHO_EXT.(A):31.00 CM Agujeros de ventilación

ALTO_EXT.(H): 31.00 CM. Color: Marrón

GRAMAJE: 600 G/M2 Diseño: Autoamable c/solapas

CAP. APILAMIENTO: 90 KG. APROX Gramaje: (G/M2): 600 g/m2

CARGA: 30 KG. Material: Cartón Corrugado

ESPECIFICACIONES
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ANCHO: 2 PULGADAS (48 mm) RESISTENCIA A LA TRACCION: Mayor o 

LONGITUD:100 metros o 110 yardas igual a 70 Newton por pulgada

ESPESOR TOTAL: 40 a 45 micras ELONGACION A LA RUTURA: Menor igual 

MATERIAL DE SOPORTE: Pelicula de  a 180° 

Propileno Biorientado (BOPP)o Policloruro RANGO DE TEMPERATURA DE TRABAJO

de Vinilo Entre -20° C y +40°C

TIPO DE ADHESIVO: Acrilico base agua,  COLORES: Transparente o Habano 

Hot-melt o Caucho Natural (marrón)

ESPECIFICACIONES
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