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Señores
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Presente.-





	ITEM
	DESCRIPCION
	ESPECIFICACIÓN TÉCNICA
	UND
	CANTIDAD
	PRECIO UNIT
	PRECIO

	1
	PINTURA LÁTEX COLOR GRIS CLARO
	No contiene pigmentos a base de plomo, cromo u otros metales pesados en su formulación, por gln rendimiento mayor a 50 m2/gln a una mano, sólidos en volumen mínimo 30%. Color gris claro y/o blanco y/o blanco ostra.
	Gln
	260
	
	

	2
	SELLADOR
	A base de látex (formulado a base de resina vinil acrílico), rendimiento mínimo 24 m2 a una mano por gln.
	Gln
	60
	
	

	3
	RODILLOS DE 9"
	Rodillo anti-gota de 9 pulgadas, en color blanco, diseño ergonómico, fabricado con polipropileno y acero
	UND
	20
	
	

	4
	BANDEJA PARA PINTADO
	Bandeja con gancho para escalera, base antiderrame y escurridor eficiente. Capacidad de 1 a 2 lt de pintura. Para rodillo de 9”.
	UND
	20
	
	

	5
	CINTA MASKINTAPE 1"
	De 50 m color blanco. Resistente a la humedad, solventes, pintura y agentes químicos. Adhesión aprox: 265 gr/cm, mínimo 3 días de retiro limpio.
	UND
	100
	
	

	6
	CINTA MASKINTAPE 2"
	De 50 m color blanco. Resistente a la humedad, solventes, pintura y agentes químicos. Adhesión aprox: 265 gr/cm, mínimo 3 días de retiro limpio.
	UND
	100
	
	

	7
	PLÁSTICO PARA RECUBRIMIENTO, AZUL X MTS
	de 4m de ancho de 6 micras por rollo 100 m
	UND
	2
	
	

	8
	YESO CERAMICO
	Presentación de 20 kg. En polvo color blanco. Concentración de sulfato de calcio superior al 94%.
	UND
	10
	
	

	9
	PINTURA GLOSS
	Elaborado con resina de copolímero hidroxilado. Solidos por volumen mínimo 50
%. Rendimiento mínimo 55 m2/gln. Color gris.
	GLN
	20
	
	

	10
	PINTURA TRÁFICO
	Elaborado con resina lquídica modificada. Solidos por volumen mínimo 70
%. Rendimiento mínimo 11.5 m2/gln. Color amarillo, negro o celeste.
	GLN
	10
	
	

	11
	CABLE DE COBRE 2.5MM
	Cable de cobre 2.5mm
	ROLLO
	10
	
	

	12
	CABLE UTP CATEGORÍA 6
	Cable utp categoría 6 dixon
	ROLLO
	5
	
	

	13
	PANEL LED 22 CM 
	LED 18W fijo circular para adosar a techos, Color de base: Blanco, Medidas: 22cm diámetro, 6000k, voltaje: 170 - 265VAC.
	UND
	30
	
	

	14
	PANEL LED 60X60CM NEUTRO
	4000 lúmenes, 100 lm/W,Voltaje: 120-277 V-4000K
	UND
	20
	
	

	15
	FOCO LED
	luz blanca, neutra, 9w
	UND
	20
	
	

	
16
	ENCHUFE CON PUESTA TIERRA
	Cuerpo de PVC de alta visibilidad, y capacidad (NEMA 5-15P)
	UND
	
20
	
	

	17
	TRAPO INDUSTRIAL
	Trapo Industrial 1 kg
	
KG
	100
	
	

	18
	CINTILLOS
	Cintillos de plastico paquete de 100 und
	UND
	30
	
	

	19
	CUCHILLA PARA CUTTER
	Cuchilla para cutter
	UND
	100
	
	

	20
	CINTA DE EMBALAJE 
	Cinta de embalaje 
	UND
	100
	
	

	21
	TORNILLO PARA DRYWALL VARIAS MEDIDAS
	Tornillo para drywall varias medidas. Caja 1000 und.
	CAJA
	10
	
	

	22
	CINTA DOBLE CONTACTO
	Cinta doble contacto  
	UND
	10
	
	

	23
	JUEGO BROCA PARA CONCRETO Y PARA METAL
	Juego Broca para concreto y para metal
	JGO
	10
	
	

	24
	SODA CÁUSTICA
	Soda cáustica
	KG
	50
	
	

	25
	SACO PARA DESMONTE 
	De 50 kilos 
	UND
	500
	
	

	26
	CINTA AISLANTE
	Cinta aislante
	UND
	100
	
	

	27
	LUBRICANTE WD 40
	DE 11 OZ
	UND
	10
	
	

	28
	MASILLA PLÁSTICA
	Masilla poliéster para relleno y acabado por 600 gr incluye catalizador.
	UND
	20
	
	

	MONTO TOTAL DE LA OFERTA
	



 

El precio de la oferta en SOLES incluye todos los tributos, seguros, transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la legislación vigente, así como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre el costo del servicio a contratar; excepto la de aquellos postores que gocen de alguna exoneración legal, no incluirán en el precio de su oferta los tributos respectivos.
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