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Caracteristicas del proveedor

Experiencia, en el objeto de la contratacion y similares en: Servicio de
mantenimiento de brazo_hidraulico y pintado de camion gria. por un monto
equivalente de S/ 35,000.00 (Treinta y cinco mil con 00/100 soles) el cual se
acreditara con copia simple de contratos y/o ordenes de servicios y/o pedidos de
compras y/o comprobantes de pago.

Habilitaciones, EI proveedor no debe estar impedido para contratar con el
Estado.

Certificaciones, que se encuentre inscrito en el Registro Nacional de
Proveedores — RNP.
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NOTA: La experiencia del postor y los perfiles definidos en el requerimiento del rea
usuaria, no podra ser acreditada mediante la presentacion de declaraciones juradas.

76 Caracteristicas del personal requerido: EI servicio sera ejecutado por personal
técnico del contratista, organizado de la siguiente manera:

« Area de Hidraulica y Mecanica: Personal para el desmontaje, reparacion y montaje
del sistema hidrulico del brazo y mantenimiento del grupo electrogeno.

« Area de Estructuras y Planchado: Técnicos para la recuperacion de las partes
dariadas de la carrocerfa y caseta.

« Area de Acabados y Pintura: Pintores en sistemas de proteccion industrial
(poliuretano).
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Infraestructura, equipo y herramientas (OPCIONAL):

El contratista dispondra de toda la logistica e infraestructura necesaria para el servicio,
asegurando el uso de:

Equipos de izaje y desmontaje: Tecles manuales/eléctricos, gatas hidraulicas de gran
tonelaje, caballetes de soporte de seguridad y eslingas certificadas para el desmontaje
seguro del brazo.

Herramientas mecanicas e hidraulicas: Llaves de torque, prensas para conectores,
mandmetros de diagndstico y pistolas neumaticas.

Infraestructura de pintura y preparado: Compresoras de aire, filtros de humedad y
pistolas de alta presién para la aplicacion de poliuretano.




